Информационные материалы

Постановлением администрации города Пятигорска от 03.03.2021 № 605 на 30 марта 2021 года назначены публичные слушания по рассмотрению проекта документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) «Реконструкция и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная».

Разработка вышеуказанного проекта вызвана необходимостью понижения уровня грунтовых вод территории жилой застройки в районе ул. Огородной за счет максимального отвода ливневых вод с улично-дорожной сети данного района.

Заказчиком по разработке данной документации по планировке территории является Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (ранее – Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»).

Трасса ливневого коллектора выбрана из условий рациональности и минимизации затрат на производство работ. Рельеф местности пересеченный ливнеотводящими канавами, искусственными насыпями. Начало проектируемых мероприятий от существующего автомобильного моста по ул. Огородная, проходит от ПК0 до ПК0+ 57,29 по существующему руслу водотока по естественному балочному понижению. От ПК0+57,29до ПК2+80,25 трасса ливневого коллектора запроектирована по застроенной территории, так как предполагаемые участки прокладки в настоящее время все застроены и другой трассы для прокладки коллектора нет. От ПК2+80,25 до ПК18+38,5 трасса проходит по муниципальной городской части зеленой зоны, примыкающей к парку Победы, на расстоянии 30-40м от Новопятигорского озера, с запада на восток. Сброс осуществляется через систему очистки с помощью сопрягающего сооружения в концевой части коллектора в существующий дренажный коллектор Новопятигорского озера.