Информационные материалы

Постановлением администрации города Пятигорска на 21 июля 2021 года назначены публичные слушания по рассмотрению проекта документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) «Реконструкция моста через реку Подкумок на проспекте Советской Армии города-курорта Пятигорска».

Разработка вышеуказанного проекта выполнена на основании муниципальных контрактов № 122-20-П и № 123-20-П от 16 октября 2020 года, заключенных с Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства».

Цели разработки и задачи проекта:

- обеспечение устойчивого развития территории;

- выделение элементов планировочной структуры проектирования;

- установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

- установление границ земельных участков, предназначенных для размещения и строительства линейного объекта;

- установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление границ земельных участков и публичных сервитутов.

Проектное решение разработано с учётом существующей планировочной структуры, предоставленных и планируемых земельных участков, существующих и проектируемых инженерных коммуникаций.

Техническая характеристика объекта:

категория дороги - городские дороги в соответствии с Таблицей 11.2а СП 42.13330.2016 (в границах населенного пункта);

Протяженность, км – 0.258;

Расчётная скорость, км/ч – 50.0;

Число полос движения, шт. – 2;

Ширина полосы движения, м – 3.5;

Ширина проезжей части, м – 7.0;

Ширина проезжей части на участке сопряжения с мостом на расстоянии 10 м, м – 9.0;

Ширина обочин, м – 0.5-1.0;

Ширина обочин на участке сопряжения с мостом на расстоянии 10 м справа, м – 2.63;

Ширина тротуара, м – 2.25-3.415;

Ширина пешеходной части тротуара, м – 2.25-3.0;

Длина моста, м – 80.26;

Габарит моста, м Г – (1,0+3,5+7,5+3,5+1,0);

Ширина полосы безопасности на мосту, м – 1.0;

Схема моста – 21+33+21;

Ширина моста, м – 23.97;

Тип дорожной одежды – капитальный;

Вид покрытия – асфальтобетонное.

Предусмотреть устройство освещения.

Заместитель начальника

Управления архитектуры и

градостроительства К.И.Тащев